PZD-DT-BP.420.38.1.2021 Pszczyna, dnia 04 sierpnia 2021 r.

**Zarząd Powiatu Pszczyńskiego**

**ul. 3 Maja 10**

**43-200 Pszczyna**

Dotyczy: Budowy chodnika w ciągu ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej

W odpowiedzi na pismo nr OR-I.0026.127.2021 z dnia 02.08.2021r. Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie informuje, że wnioskowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 4109S
tj. ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej ma długość około 1480 mb. Zakres obejmuje odcinek ul. Hodowców od skrzyżowania z ulicą Leśną do zjazdu do przepompowni w rejonie mostu na Rzece Pszczynce.

Wieloletnie starania tut. Zarządu doprowadziły do wyremontowania nawierzchni o najgorszym stanie technicznym na przedmiotowym odcinku. Poniżej zestawienie wykonanych prac w ostatnich latach:

- W 2015 roku wykonano remont nawierzchni jezdni na odcinku ok 265m za kwotę 122.629,75zł (odcinek od mostu na rzece Pszczynce do posesji nr 147F)

- W 2019 roku wykonano remont odcinka ok 200mb jezdni i naprawę rowu na odcinku 114mb
za kwotę 192.113,91 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (odcinek od posesji 147F do posesji 143)

- W 2020 roku wykonano remont nawierzchni jezdni na odcinku ok 435mb za 169.283,67zł (odcinek od posesji nr 143, w kierunku zjazdu na oczyszczalnię)

Łącznie w okresie od 2015r do 2021r. poniesiono koszt remontów nawierzchni w wysokości 484.027,33 zł. Obecnie stan nawierzchni jest dobry i nie wymaga pilnych napraw.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że budowa chodnika na przedmiotowym odcinku wiąże
się z wycinką 19 drzew. Ponadto z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne budowa chodnika jest możliwa jedynie po przeciwnej stronie niż posesje (strona północno-wschodnia) z uwagi na konieczność zachowania rowu odwadniającego między innymi posesje przyległe do drogi. W związku z zbyt małą szerokością jezdni wskazane jest wykonanie przebudowy jezdni łącznie z budową chodnika. Inwestycja taka wymagać będzie poszerzenia istniejącego pasa drogowego poprzez podziały i przejęcie gruntów prywatnych, co pociąga
za sobą konieczność zabezpieczenia dodatkowo około 350.000 zł na ten cel.

Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej i realizacji przebudowy ul. Hodowców
na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do zjazdu na przepompownię wynosi 5.700.000 zł. W przypadku budowy wyłącznie chodnika z częściowym poszerzeniem jezdni szacunkowa wartość inwestycji wyniesie około 2.800.000 zł. Jednakże wariant wykonania wyłącznie chodnika może spotęgować problemy związane
z wymijaniem się pojazdów na zbyt wąskiej jezdni.

W sprawie odtworzenia rowu przydrożnego pomiędzy posesją nr 139E a zjazdem na oczyszczalnię informujemy, że z uwagi na niewielką szerokość pasa drogowego nie ma możliwości przebudowy rowu
w kierunku posesji prywatnych, a zatem odtworzenie rowu wiązać się będzie z wycinką 11 drzew rosnących
w poboczu i dnie rowu. Nadmienić należy, że zastoisko wodne wskazane na dokumentacji fotograficznej tworzy się jedynie przy intensywnych opadach deszczu.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a